Приложение

к постановлению Администрации

МО «Поселок Амдерма» НАО

от 24.09.2021 № 97-П

**Размер вреда,**

**причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения**

**в границах муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа**

Таблица N 1

Размер вреда,

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения

в границах муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа,рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда |
| 1 | 2 |
| свыше 2 до 3 | 1493 |
| от 3 (включительно) до 4 | 1515 |
| от 4 (включительно) до 5 | 1544 |
| от 5 (включительно) до 6 | 1581 |
| от 6 (включительно) до 7 | 1626 |
| от 7 (включительно) до 8 | 1678 |
| от 8 (включительно) до 9 | 1738 |
| от 9 (включительно) до 10 | 1805 |
| от 10 (включительно) до 11 | 1879 |
| от 11 (включительно) до 12 | 1960 |
| от 12 (включительно) до 13 | 2048 |
| от 13 (включительно) до 14 | 2143 |
| от 14 (включительно) до 15 | 2246 |
| от 15 (включительно) до 16 | 2355 |
| от 16 (включительно) до 17 | 2471 |
| от 17 (включительно) до 18 | 2594 |
| от 18 (включительно) до 19 | 2724 |
| от 19 (включительно) до 20 | 2860 |
| от 20 (включительно) до 21 | 3004 |
| от 21 (включительно) до 22 | 3154 |
| от 22 (включительно) до 23 | 3311 |
| от 23 (включительно) до 24 | 3474 |
| от 24 (включительно) до 25 | 3645 |
| от 25 (включительно) до 26 | 3821 |
| от 26 (включительно) до 27 | 4005 |
| от 27 (включительно) до 28 | 4195 |
| от 28 (включительно) до 29 | 4392 |
| от 29 (включительно) до 30 | 4595 |
| от 30 (включительно) до 31 | 4805 |
| от 31 (включительно) до 32 | 5022 |
| от 32 (включительно) до 33 | 5244 |
| от 33 (включительно) до 34 | 5474 |
| от 34 (включительно) до 35 | 5710 |
| от 35 (включительно) до 36 | 5952 |
| от 36 (включительно) до 37 | 6201 |
| от 37 (включительно) до 38 | 6456 |
| от 38 (включительно) до 39 | 6718 |
| от 39 (включительно) до 40 | 6986 |
| от 40 (включительно) до 41 | 7261 |
| от 41 (включительно) до 42 | 7542 |
| от 42 (включительно) до 43 | 7829 |
| от 43 (включительно) до 44 | 8123 |
| от 44 (включительно) до 45 | 8423 |
| от 45 (включительно) до 46 | 8729 |
| от 46 (включительно) до 47 | 9042 |
| от 47 (включительно) до 48 | 9361 |
| от 48 (включительно) до 49 | 9686 |
| от 49 (включительно) до 50 | 10018 |
| от 50 (включительно) до 51 | 10356 |
| от 51 (включительно) до 52 | 10700 |
| от 52 (включительно) до 53 | 11050 |
| от 53 (включительно) до 54 | 11407 |
| от 54 (включительно) до 55 | 11770 |
| от 55 (включительно) до 56 | 12139 |
| от 56 (включительно) до 57 | 12514 |
| от 57 (включительно) до 58 | 12896 |
| от 58 (включительно) до 59 | 13284 |
| от 59 (включительно) до 60 | 13678 |
| 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к [Правилам](consultantplus://offline/ref=8421AD4C2718DE88F69A4F6E6362D24145DC9A3DC6D0FFA9169721584A8C531178689893ECAA2DB8387A5FC25340690599AE6625F87D0944P728N) возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |

Таблица N 2

Размер вреда,

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения

в границах муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа,рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось,

от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось

транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда |
| 1 | 2 |
| свыше 2 до 3 | 679 |
| от 3 (включительно) до 4 | 686 |
| от 4 (включительно) до 5 | 695 |
| от 5 (включительно) до 6 | 707 |
| от 6 (включительно) до 7 | 722 |
| от 7 (включительно) до 8 | 738 |
| от 8 (включительно) до 9 | 757 |
| от 9 (включительно) до 10 | 779 |
| от 10 (включительно) до 11 | 803 |
| от 11 (включительно) до 12 | 829 |
| от 12 (включительно) до 13 | 857 |
| от 13 (включительно) до 14 | 887 |
| от 14 (включительно) до 15 | 920 |
| от 15 (включительно) до 16 | 955 |
| от 16 (включительно) до 17 | 992 |
| от 17 (включительно) до 18 | 1032 |
| от 18 (включительно) до 19 | 1073 |
| от 19 (включительно) до 20 | 1117 |
| от 20 (включительно) до 21 | 1163 |
| от 21 (включительно) до 22 | 1211 |
| от 22 (включительно) до 23 | 1261 |
| от 23 (включительно) до 24 | 1314 |
| от 24 (включительно) до 25 | 1368 |
| от 25 (включительно) до 26 | 1425 |
| от 26 (включительно) до 27 | 1483 |
| от 27 (включительно) до 28 | 1544 |
| от 28 (включительно) до 29 | 1607 |
| от 29 (включительно) до 30 | 1672 |
| от 30 (включительно) до 31 | 1740 |
| от 31 (включительно) до 32 | 1809 |
| от 32 (включительно) до 33 | 1880 |
| от 33 (включительно) до 34 | 1954 |
| от 34 (включительно) до 35 | 2029 |
| от 35 (включительно) до 36 | 2107 |
| от 36 (включительно) до 37 | 2187 |
| от 37 (включительно) до 38 | 2268 |
| от 38 (включительно) до 39 | 2352 |
| от 39 (включительно) до 40 | 2438 |
| от 40 (включительно) до 41 | 2526 |
| от 41 (включительно) до 42 | 2616 |
| от 42 (включительно) до 43 | 2708 |
| от 43 (включительно) до 44 | 2802 |
| от 44 (включительно) до 45 | 2898 |
| от 45 (включительно) до 46 | 2996 |
| от 46 (включительно) до 47 | 3096 |
| от 47 (включительно) до 48 | 3198 |
| от 48 (включительно) до 49 | 3303 |
| от 49 (включительно) до 50 | 3409 |
| от 50 (включительно) до 51 | 3517 |
| от 51 (включительно) до 52 | 3627 |
| от 52 (включительно) до 53 | 3739 |
| от 53 (включительно) до 54 | 3854 |
| от 54 (включительно) до 55 | 3970 |
| от 55 (включительно) до 56 | 4088 |
| от 56 (включительно) до 57 | 4208 |
| от 57 (включительно) до 58 | 4330 |
| от 58 (включительно) до 59 | 4455 |
| от 59 (включительно) до 60 | 4581 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к [Правилам](consultantplus://offline/ref=8421AD4C2718DE88F69A4F6E6362D24145DC9A3DC6D0FFA9169721584A8C531178689893ECAA2DB8387A5FC25340690599AE6625F87D0944P728N) возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |

Таблица N 3

Размер вреда,

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения

в границах муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа,от превышения допустимой для автомобильной

дороги массы транспортного средства

(рублей на 100 км)

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда |
| 1 | 2 |
| свыше 2 до 3 | 6825 |
| от 3 (включительно) до 4 | 6935 |
| от 4 (включительно) до 5 | 7046 |
| от 5 (включительно) до 6 | 7156 |
| от 6 (включительно) до 7 | 7267 |
| от 7 (включительно) до 8 | 7378 |
| от 8 (включительно) до 9 | 7488 |
| от 9 (включительно) до 10 | 7599 |
| от 10 (включительно) до 11 | 7710 |
| от 11 (включительно) до 12 | 7820 |
| от 12 (включительно) до 13 | 7931 |
| от 13 (включительно) до 14 | 8041 |
| от 14 (включительно) до 15 | 8152 |
| от 15 (включительно) до 16 | 8263 |
| от 16 (включительно) до 17 | 8373 |
| от 17 (включительно) до 18 | 8484 |
| от 18 (включительно) до 19 | 8594 |
| от 19 (включительно) до 20 | 8705 |
| от 20 (включительно) до 21 | 8816 |
| от 21 (включительно) до 22 | 8926 |
| от 22 (включительно) до 23 | 9037 |
| от 23 (включительно) до 24 | 9148 |
| от 24 (включительно) до 25 | 9258 |
| от 25 (включительно) до 26 | 9369 |
| от 26 (включительно) до 27 | 9479 |
| от 27 (включительно) до 28 | 9590 |
| от 28 (включительно) до 29 | 9701 |
| от 29 (включительно) до 30 | 9811 |
| от 30 (включительно) до 31 | 9922 |
| от 31 (включительно) до 32 | 10032 |
| от 32 (включительно) до 33 | 10143 |
| от 33 (включительно) до 34 | 10254 |
| от 34 (включительно) до 35 | 10364 |
| от 35 (включительно) до 36 | 10475 |
| от 36 (включительно) до 37 | 10586 |
| от 37 (включительно) до 38 | 10696 |
| от 38 (включительно) до 39 | 10807 |
| от 39 (включительно) до 40 | 10917 |
| от 40 (включительно) до 41 | 11028 |
| от 41 (включительно) до 42 | 11139 |
| от 42 (включительно) до 43 | 11249 |
| от 43 (включительно) до 44 | 11360 |
| от 44 (включительно) до 45 | 11470 |
| от 45 (включительно) до 46 | 11581 |
| от 46 (включительно) до 47 | 11692 |
| от 47 (включительно) до 48 | 11802 |
| от 48 (включительно) до 49 | 11913 |
| от 49 (включительно) до 50 | 12024 |
| от 50 (включительно) до 51 | 12134 |
| от 51 (включительно) до 52 | 12245 |
| от 52 (включительно) до 53 | 12355 |
| от 53 (включительно) до 54 | 12466 |
| от 54 (включительно) до 55 | 12577 |
| от 55 (включительно) до 56 | 12687 |
| от 56 (включительно) до 57 | 12798 |
| от 57 (включительно) до 58 | 12908 |
| от 58 (включительно) до 59 | 13019 |
| от 59 (включительно) до 60 | 13130 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к [Правилам](consultantplus://offline/ref=8421AD4C2718DE88F69A4F6E6362D24145DC9A3DC6D0FFA9169721584A8C531178689893ECAA2DB8387A5FC25340690599AE6625F87D0944P728N) возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортным средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |

Таблица N 4

Параметры

исходного значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

и постоянные коэффициенты для автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс | Р исх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
| a | b |
| 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
| 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
| 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |

Р исх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги.